|  |
| --- |
| \*\*Datum: |
| Projekt:LV: |
| Pos.Nr. |   |
| 1. | **Titel: Fino 90 / Fino 55 (franz. Fischgrät)** **UniZip** Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittellage und Gegenzug NadelholzFabrikat FinoHolzart Eiche europäischOberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sortierung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Länge: Fino 90: 71,4 mm / Fino 55: 63,1 mm \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²Stärke: 11 mm Breite: 120 mm Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Profilierung: Microfaser längsseitsNutzschicht: ca. 4,0 mm bei Eiche (Eiche kerngeräuchert, Ahorn kanadisch, Kirsche und Nussbaum ca. 3,8 mm)Ersteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlenVerlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN-Elastic Parkett-Klebstoff Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht Saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von Hain Primus. Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC  Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung   Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen. Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt: Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  |
| 2. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Maroneiche (angeräuchert)Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  |
| 3. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Nussbaum amerikanisch (typische Einwüchse erlaubt)Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Breite: 160 Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  |