|  |  |
| --- | --- |
| \*\*Datum: | |
| Projekt:  LV: | |
| Pos.Nr. |  |
| 1. | **Titel: Ambiente**  **Einblatt Landhausdielen 195 mm breit**    Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²  Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittelage und Gegenzug Nadelholz  Fabrikat: Ambiente  Holzart: Eiche europäisch  Oberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in sehr vielen HAIN-Oberflächen möglich)  Sortierung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Länge: 2200 mm    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²  Stärke: 15 mm  Breite: 195 mm  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Profilierung: Microfase längsseits  Nutzschicht: ca. 4 mm  Ersteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlen  Verlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN--Elastic Parkett-Klebstoff  Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht  Saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von Hain Ambiente.  Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC  Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen.  Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung    Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt:  Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm |
| 2. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Eiche angeräuchert  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 3. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Eiche kerngeräuchert  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 4. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Eiche „used look“ natürliche Holztrocknung (längsseitig starke Fase,  stirnseitig gefast)  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 5. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Eiche geschroppt (längsseitig starke Fase,  stirnseitig gefast)  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
|  |  |