|  |
| --- |
| \*\*Datum: |
| Projekt:LV: |
| Pos.Nr. |   |
| 1. | **Titel: Langdielen Viale** **Einblatt Eiche Landhausdielen, extra breit** Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittelage und Gegenzug NadelholzFabrikat XL AmbienteHolzart Eiche EuropäischOberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sortierung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Länge: 2400 mm \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mmStärke: 15 mm Breite: 245 mm   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Profilierung: Microfaser längsseits/ stirnseitig ohne FaserNutzschicht: ca. 4 mmErsteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlenVerlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN-Elastic Parkett-Klebstoff Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht Saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von HAIN-Ambiente. Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen. Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC schubfest. Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung.Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt: Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  |
| 3. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Maroneiche (angeräuchert)Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 4. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Eiche kerngeräuchertOberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |