|  |  |
| --- | --- |
| \*\*Datum: | |
| Projekt:  LV: | |
| Pos.Nr. |  |
| 1. | **Titel: Langdielen Viale**  **Einblatt Eiche Landhausdielen, extra breit**      Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²  Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittelage und Gegenzug Nadelholz  Fabrikat XL Ambiente  Holzart Eiche Europäisch  Oberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sortierung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Länge: 2400 mm  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  Stärke: 15 mm  Breite: 245 mm    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Profilierung: Microfaser längsseits/ stirnseitig ohne Faser  Nutzschicht: ca. 4 mm  Ersteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlen  Verlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN-Elastic Parkett-Klebstoff  Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht  Saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von HAIN-Ambiente.  Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen.  Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC schubfest.  Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung.  Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt:  Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm |
| 3. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Maroneiche (angeräuchert)  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Eiche kerngeräuchert  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |