|  |  |
| --- | --- |
| \*\*Datum: | |
| Projekt:  LV: | |
| Pos.Nr. |  |
| 1. | **Titel: Primus**  **Einblatt Landhausdielen 160 mm breit**      Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²  Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittellage und Gegenzug Nadelholz  Fabrikat Primus  Holzart Eiche europäisch  Oberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sortierung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Länge: 2400-2000mm (Fixlängen gegen Aufpreis möglich)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²  Stärke: 15 mm  Breite: 160 mm  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Profilierung: Microfaser längsseits  Nutzschicht: ca. 4,0 mm bei Eiche (Eiche kerngeräuchert, Ahorn kanadisch, Kirsche und Nussbaum ca. 3,8 mm)  Ersteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlen  Verlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN-Elastic Parkett-Klebstoff  Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht  Saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von Hain Primus.  Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC  Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung    Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen.  Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt:  Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm |
| 2. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Maroneiche (angeräuchert)  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 3. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Nussbaum amerikanisch (typische Einwüchse erlaubt)  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Breite: 160  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 7. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Esche hell  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Breite: 160  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 8. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart: Ahorn kanadisch  Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Breite: 160  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |