|  |  |
| --- | --- |
| \*\*Datum: | |
| Projekt:  LV: | |
| Pos.Nr. |  |
| 1. | **Titel: Ambiente**  **Einblatt Nadelholz-Landhausdiele**    Material: 3-Schicht Landhausdiele Lärche  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²    Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Nutzschicht ca. 3,8 mm  Mittellage und Gegenzug Nadelholz  Fabrikat Lärche  Holzart Lärche  Oberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sortierung: astig  Länge: 2480 mm  Stärke: 15 mm  Breite: 185 mm  Preis pro m²: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Profilierung: Microfase längsseits/ stirnseitig ohne Fase  Nutzschicht: ca. 3,8 mm  Ersteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlen  Verlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN-Elastic Parkett-Klebstoff  Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht  saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von HAIN-Parkett.  Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen.  Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC schubfest.  Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung.  Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt:  Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm |