|  |
| --- |
| \*\*Datum: |
| Projekt:LV: |
| Pos.Nr. |   |
| 1. | **Titel: Ambiente** **Einblatt Nadelholz-Landhausdiele**  Material: 3-Schicht Landhausdiele Lärche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m² Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Nutzschicht ca. 3,8 mm Mittellage und Gegenzug Nadelholz Fabrikat LärcheHolzart LärcheOberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sortierung: astig Länge: 2480 mm Stärke: 15 mm Breite: 185 mm Preis pro m²: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Profilierung: Microfase längsseits/ stirnseitig ohne FaseNutzschicht: ca. 3,8 mmErsteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlenVerlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN-Elastic Parkett-Klebstoff Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von HAIN-Parkett. Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen. Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC schubfest. Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung.Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt: Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm   |