|  |
| --- |
| \*\*Datum: |
| Projekt:LV: |
| Pos.Nr. |   |
| 1. | **Titel: Langdielen XXL Castello Eiche 17 mm** **Einblatt landhausdielen, extra lang und extra breit** Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche   ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittelage und Gegenzug Nadelholz,  symmetrischer AufbauFabrikat XXL Castello EicheHolzart Eiche europäischOberfläche ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sortierung: ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Länge: 4200 + 3650 mm in Mix (Fixlängen gegen Aufpreis möglich)   ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mmStärke: 17 mm Breite: 300 + 260 + 220 mm Mixbreite (Fixbreite gegen Aufpreis möglich) ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mmPreis pro m² ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Profilierung: längsseitig stark gefast, stirnseitig leicht gefastNutzschicht: ca. 4 mmErsteinpflege: Hain Pflegebalsam wird empfohlenVerlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit Hain-Elastic Parkett-Klebstoff Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, geeignet zur Verklebung von Hain Castello. Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen.  Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Kleber z. B. Hain Elastik schubfest. Brandschutzklasse Cfls 1 bei vollflächiger Verklebung. Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt: Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  |
| 3. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart Maroneiche (angeräuchert) Oberfläche ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 4. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart Eiche kerngeräuchert Oberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |