|  |
| --- |
| \*\*Datum: |
| Projekt:LV: |
| Pos.Nr. |   |
| 1. | **Titel: Ambiente** **Einblatt Landhausdielen 195 mm breit**Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittelage und Gegenzug NadelholzFabrikat: AmbienteHolzart: Eiche europäischOberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in sehr vielen HAIN-Oberflächen möglich) Sortierung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Länge: 2200 mm   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²Stärke: 15 mm Breite: 195 mm Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Profilierung: Microfase längsseitsNutzschicht: ca. 4 mmErsteinpflege: HAIN-Pflegebalsam wird empfohlenVerlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit HAIN--Elastic Parkett-Klebstoff Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht Saugfähigen Untergründen geeignet zur Verklebung von Hain Ambiente. Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Klebstoff z. B. HAIN-ELASTIC  Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen. Brandschutzklasse Cfls1 bei vollflächiger Verklebung  Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt: Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm |
| 2. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Eiche angeräuchertOberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  |
| 3. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Eiche kerngeräuchertOberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro   |
| 4. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Eiche „used look“ natürliche Holztrocknung (längsseitig starke Fase,  stirnseitig gefast)Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  |
| 5. |  **\*\*\* Alternativposten**Holzart: Eiche geschroppt (längsseitig starke Fase,  stirnseitig gefast) Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  |
|  |  |