|  |  |
| --- | --- |
| \*\*Datum: | |
| Projekt:  LV: | |
| Pos.Nr. |  |
| 1. | **Titel: Langdielen XXL Castello Eiche 17 mm**  **Einblatt landhausdielen, extra lang und extra breit**      Material: 3-Schicht Landhausiele Eiche    ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m²  Aufbau: 3-Schicht-verleimt, Mittelage und Gegenzug Nadelholz,  symmetrischer Aufbau  Fabrikat XXL Castello Eiche  Holzart Eiche europäisch  Oberfläche ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sortierung: ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Länge: 4200 + 3650 mm in Mix (Fixlängen gegen Aufpreis möglich)    ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  Stärke: 17 mm  Breite: 300 + 260 + 220 mm Mixbreite (Fixbreite gegen Aufpreis möglich)  ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  Preis pro m² ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Profilierung: längsseitig stark gefast, stirnseitig leicht gefast  Nutzschicht: ca. 4 mm  Ersteinpflege: Hain Pflegebalsam wird empfohlen  Verlegung: auf Estrich empfehlen wir die Verarbeitung mit Hain-Elastic Parkett-Klebstoff  Elastischer 1 K Polymer Parkett-Klebstoff auf saugfähigen und nicht  saugfähigen Untergründen, geeignet zur Verklebung von Hain Castello.  Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 prüfen.  Vollflächige Verklebung mit Schubfestem Kleber z. B. Hain Elastik schubfest.  Brandschutzklasse Cfls 1 bei vollflächiger Verklebung.    Sockelleisten: Exklusiv-Sockelleisten aus original Hain Parkettboden gefertigt:  Modell 1 (15x60mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Modell 2 (18x45mm) \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Sockelleisten aus Massivholz \_\_\_\_\_\_\_\_ lfm |
| 3. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart Maroneiche (angeräuchert)  Oberfläche ­­­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |
| 4. | **\*\*\* Alternativposten**  Holzart Eiche kerngeräuchert  Oberfläche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Preis pro m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro |